|  |
| --- |
| **FLO Flachdach LeckOrtung GbR****Leistungsverzeichnis Flachdachabdichtung** |
| **Projekt:** | **Nr.** |
| **Pos.** | **Bezeichnung** | **Menge**  | **Gesamtpreis** |
| X | **Dichtigkeitsprüfung mit Elektroimpuls-Verfahren**Dichtigkeitsprüfung der Abdichtung und Leckortung im Messbereich mittels Elektroimpulsverfahren der Fa.FLO Flachdach LeckOrtung GbRIrisstraße 1988097 EriskirchFon: +49 (0) 7541 59095-00Fax: +49 (0) 7541 59095-35info@flo-leckortung.de[www.flo-leckortung.de](http://www.flo-leckortung.de/)Bestehend aus:Verlegen einer stationären Ringleitung, Material 6-12 litziger Edelstahl-Kunststoffdraht.Befeuchten des gesamten Messbereichs.Anlegen eines Stromimpuls an der Oberseite der Dachabdichtung, Stromflussmessung.Bereich Messfläche:Beschreibung Messfläche:Fläche m²:Erstellen folgender Unterlagen:Messprotokoll, CAD-Dachaufsichtsplan mit Verlegeverlauf der Ringleitung und bemaßten Schadstellen, Fotodokumentation.Bauseits zu erbringende Leistungen:Wasseranschluss, 230 V Stromanschluss, Zugang zum Dach. | X | X |