|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FLO Flachdach LeckOrtung GbR**  **Leistungsverzeichnis Flachdachabdichtung** | | | |
| **Projekt:** | | **Nr.** | |
| **Pos.** | **Bezeichnung** | **Menge** | **Gesamtpreis** |
| X | **Dichtigkeitsprüfung mit Elektroimpuls-Verfahren**  Dichtigkeitsprüfung der Abdichtung und Leckortung im Messbereich mittels Elektroimpulsverfahren der Fa.  FLO Flachdach LeckOrtung GbR  Irisstraße 19  88097 Eriskirch  Fon: +49 (0) 7541 59095-00  Fax: +49 (0) 7541 59095-35  [info@flo-leckortung.de](mailto:info@flo-leckortung.de)  [www.flo-leckortung.de](http://www.flo-leckortung.de/)  Bestehend aus:  Verlegen einer stationären Ringleitung, Material 6-12 litziger Edelstahl-Kunststoffdraht.  Befeuchten des gesamten Messbereichs.  Anlegen eines Stromimpuls an der Oberseite der Dachabdichtung, Stromflussmessung.  Bereich Messfläche:  Beschreibung Messfläche:  Fläche m²:  Erstellen folgender Unterlagen:  Messprotokoll, CAD-Dachaufsichtsplan mit Verlegeverlauf der Ringleitung und bemaßten Schadstellen, Fotodokumentation.  Bauseits zu erbringende Leistungen:  Wasseranschluss, 230 V Stromanschluss, Zugang zum Dach. | X | X |